**ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по обществена поръчка**

**при условията на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:**

„Доставка и закупуване на 1 брой микробус за нуждите на дружество **Дунав мост Видин- Калафат АД**“

1. **Общи изисквания към доставката**
   1. Техниката, обект на доставка, трябва да бъде нова, гарантирано неупотребявана, оригинално производство, с гарантиран произход и да не е регистрирана.
   2. Техниката, обект на доставка, трябва да притежава сертификат за категория минимум Евро 5.
   3. Срок на доставка: до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с изпълнителя.
   4. Техниката, обект на доставка, следва да бъде доставена напълно окомплектована с всички необходими принадлежности за спешни случаи (авто аптечка; пожарогасител; крик; ключ за гуми; комплект крушки; триъгълник; светлоотразителна жилетка).
   5. Техниката, обект на доставка, следва да отговаря на всички приложими национални и европейски нормативни актове.
   6. Гаранцията, която участникът предлага за техниката, обект на доставка, следва да възлиза на не по-малко от 2 (две) години, считано от датата на подписване на двустранен протокол за извършена доставка.
   7. Техниката, обект на доставка, следва да бъде доставена с 4 бр. алуминиеви джанти с летни и зимни гуми с размер съгласно изискванията на завода – производител.
   8. Наличие на минимум десет оторизирани сервиза на територията на Република България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист.
2. **Технически изисквания към микробуса** – минимални и максимални технически параметри и характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **І. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГОДИНА, ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА УРЕДБА, ОКАЧВАНЕ, СПИРАЧКИ И ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ** | |
| **1.** | Година на фабрично производство – не по-рано от 2013 г. |
| **2.** | Микробус: 8+1 места |
| **3.** | Двигател – минимум 1600 куб.см. |
| **4.** | Максимална мощност не по-малко от 100 к.с. |
| **5.** | Вид гориво – дизел |
| 6. | Горивна уредба – “common rail” |
| **7.** | Скоростна кутия – ръчна |
| **II.МАКСИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА РАЗХОД НА ГОРИВО, СТАНДАРТ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ И ЕМИСИИ НА СО2 (ПРИ КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ- СЪГЛАСНО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)** | |
| **1.** | Разход - комбиниран (л/100 км) – до 8,00 |
| **2.** | Стандарт на отработените газове – задължително изискване Евро 5 |
| **IIІ.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ ПО КАТАЛОГ НА ПОРИЗВОДИТЕЛЯ** | |
| **1.** | Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент (ABS+EBD+BA) |
| **2.** | Система за контрол на динамичната устойчивост на автомобила (ESP) |
| **3.** | Система за контрол на сцеплението на колелата |
| **4.** | Триточкови колани с автоматични дообтегачи за всички места |
| **5.** | Фронтални въздушни възглавници за предните места |
| **6.** | Странични въздушни възглавници за предните места |
| **7.** | Автоматично заключване на вратите при потегляне |
| **8.** | Фарове за мъгла |
| **9.** | Фабрична алармена система |
| **IV.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪНШНОТО ОБОРУДВАНЕ ПО КАТАЛОГ НА ПОРИЗВОДИТЕЛЯ** | |
| **1.** | Алуминиеви джанти с летни гуми и зимни гуми |
| **2.** | Централно дистанционно заключване |
| **3.** | Подгряване на задното стъкло |
| **4.** | Електроуправляеми предни и задни стъкла |
| **V. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ** | |
| **1.** | Парктроник заден със звукова и графична индикация – фабрично изпълнение |
| **2.** | Електронна климатична система |
| **3.** | Радио/CD + MP3 с 4 или 6 високоговорители |

1. Техническата оферта на участника следва да бъде изготвена и попълнена по образец на Възложителя (Приложение № 11) и да съдържа следните документи:

* Техническо описание на предлагания микробус – производител, изображение, страна на произход и др.;
* Експлоатационна и сервизна документация на предлагания от участника автомобил на български език;
* Сертификат за съответствие на предлагания автомобил с категория минимум Евро 5;
* Други документи – по преценка на кандидата (пр. каталожен материал и др*.)*